**STEINEL Professional Faro LED senza sensore**

**XLED PRO 240 M**

**antracite V2**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 161 x 180 x 199 mm; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Potenza: 19,3 W; Collegamento in rete: No; Flusso luminoso: 2124 lm; Temperatura di colore: 3000 K; Scostamento cromatico LED: SDCM3; Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Durata utile LED (25 °C): > 60000; Sistema di raffreddamento LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Con rilevatore di movimento: No; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Accensione graduale della luce: No; Resistenza agli urti: IK03; Grado di protezione: IP44; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: -20 – 40 °C; Materiale dell'involucro: HCMC; Materiale della copertura: Plastica opalina; Garanzia del produttore: 5 anni; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: Sì; VPE1, peso netto: 0,64 kg; Variante: antracite

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 068080

**Denominazione ordine** XLED PRO 240 M antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione