**STEINEL Professional Präsenzschalter**

**HF 180**

**KNX - weiß V3**

Hochfrequenz - Präsenzschalter für die Wandmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich 180 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,20 – 2,20 m; optionale Montagehöhe 1,2 m, Reichweite Radial: r = 8 m (101 m²), Reichweite Tangential: r = 8 m (101 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: KNX-Bus; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 60 s – 255 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 50 %, Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht; KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellung via: ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 50 x 80 x 80 mm; Inklusive Fernbedienung

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 059460

**Bestellbezeichnung** HF 180 KNX - weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen