**STEINEL Professional Interruttore di presenza**

**HF 180**

**KNX - bianco V3**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 50 x 80 x 80 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote; Con telecomando: Sì; Variante: KNX - bianco; VPE1, EAN: 4007841059460; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: ufficio singolo, corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9010; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete; Montaggio: Incassato, Parete; Grado di protezione: IP20; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: da 0 fino a 40 °C; Materiale: Plastica; Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus; Con accoppiamento bus: Sì; Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria; Altezza di montaggio: 1,20 – 2,20 m; Altezza di montaggio max.: 2,20 m; Altezza di montaggio ottimale: 1,2 m; Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz; Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Angolo di rilevamento: 180 °; Angolo di apertura: 140 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: r = 8 m (101 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 8 m (101 m²); Potenza di trasmissione: < 1 mW; Funzioni: Logica del rilevatore di presenza; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 60 sec – 255 min; Funzione luce di base: Sì; Funzione luce di base tempo: ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: Sì; Funzioni KNX: Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave; Collegamento in rete via: bus KNX; Corrente nominale: 12,5 mA; Categoria die prodotto: Interruttore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 059460

**Denominazione ordine** HF 180 KNX - bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione