**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IS 3360 40m**

**COM1 - Aufputz rund schwarz**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1416 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 3 m (7 m²), Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 40 m (1257 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Einstellung via: Fernbedienung, Potis, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (Ø x H): 126 x 65 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 068547

**Bestellbezeichnung** IS 3360 40m COM1 - Aufputz rund schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen