**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**IS 3360 40m**

**COM1 - rond - en saillie noir**

Dimensions (Ø x H): 126 x 65 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote; Avec télécommande: Non; Variante: COM1 - rond - en saillie noir; UC1, Code EAN: 4007841068547; Modèle: Détecteur de mouvement et de présence; Emplacement: Extérieur, Intérieur; Emplacement, pièce: zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, Intérieur; Coloris: noir; Couleur, RAL: 9005; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: En saillie, Plafond; Indice de protection: IP54; Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 50 – 60 Hz; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 1500 W; Tubes fluorescents non compensés: 1000 VA; Tubes fluorescents compensés par série: 400 VA; Tubes fluorescents compensés en parallèle: 400 VA; Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 2000 VA; Lampes LED < 2 W: 100 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampes LED > 8 W: 600 W; Charge capacitive en μF: 176 µF; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,50 – 4,00 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 180 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 8 m (50 m²); Portée tangentielle: Ø 40 m (1257 m²); Portée présence: Ø 3 m (7 m²); Zones de commutation: 1416 zones de commutation; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 5 s – 15 min; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître; Mise en réseau via: Câble; Mise en réseau, nombre: max. 10 capteurs; Catègorie de produits: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 068547

**Désignation commande** IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel