**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IS 3360 40m**

**KNX - Aufputz rund schwarz V3**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1416 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 3 m (7 m²), Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 40 m (1257 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: KNX-Bus; Schutzart: IP54; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (Ø x H): 126 x 65 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 068585

**Bestellbezeichnung** IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen