**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 345**

**KNX - Deckeneinbau eckig weiß V3**

Passiv Infrarot - Gang-Bewegungsmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich Gang 23 x 6 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 5,00 m; optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Radial: 12 x 6 m (72 m²), Reichweite Tangential: 23 x 6 m (138 m²), Teachfunktion, Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 sec – 1092 min; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellung via: ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 121 x 94 x 94 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 079680

**Bestellbezeichnung** IS 345 KNX - Deckeneinbau eckig weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen