**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS 345**

**KNX - carré - encastré noir V3**

Dimensions (L x W x H): 78 x 94 x 94 mm; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote; With remote control: Non; Version: KNX - carré - encastré noir; PU1, EAN: 4007841084141; Type: Détecteur de mouvement; Application, place: Intérieur; Application, room: couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, Intérieur; Colour: noir; Colour, RAL: 9005; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: Encastré, Plafond; IP-rating: IP20; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 50 °C; Matière: Matière plastique; Power supply, detail: Bus KNX; With bus coupling: Oui; Mounting height: 2,50 – 5,00 m; Mounting height max.: 5,00 m; Optimum mounting height: 2,5 m; Detection angle: Couloir, 360 °; Angle of aperture: 45 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Oui; Electronic scalability: Non; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: 12 x 6 m (72 m²); Reach, tangential: 23 x 6 m (138 m²); Switching zones: 280 zones de commutation; Twilight setting: 2 – 1000 lx; Time setting: 5 s – 15 min; Basic light level function: Oui; Main light adjustable: 0 - 100 %; Twilight setting TEACH: Oui; Constant-lighting control: Oui; KNX functions: Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/esclave; Interconnection via: Bus KNX; Rated current: 12,5 mA; Product category: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 084141

**Désignation commande** IS 345 KNX - carré - encastré noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel