**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**IS 345**

**KNX - inbouw rond zwart V3**

Afmetingen (L x B x H): 78 x 94 x 94 mm; Afmetingen (Ø x H): 124 x 78 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote; Met afstandsbediening: Nee; Variant: KNX - inbouw rond zwart; VPE1, EAN: 4007841084165; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: hal / gang, parkeergarage, Binnen; kleur: zwart; Kleur, RAL: 9005; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Montagehoogte: 2,50 – 5,00 m; Montagehoogte max.: 5,00 m; Optimale montagehoogte: 2,5 m; Registratiehoek: Gang, 360 °; Openingshoek: 45 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: 12 x 6 m (72 m²); Reikwijdte tangentiaal: 23 x 6 m (138 m²); schakelzones: 280 schakelzones; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min; basislichtfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 12,5 mA; Product categorie: Bewegingsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 084165

**Bestelaanduiding** IS 345 KNX - inbouw rond zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen