STEINEL Professional Détecteur de présence

HF 360
KNX - encastré noir V3

• Dimensions (L x l x H): 55 x 120 x 120 mm• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote• Avec télécommande: Non• Variante: KNX - encastré noir• UC1, Code EAN: 4007841082277• Modèle: Détecteur de présence• Applications: Intérieur• Emplacement, pièce: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur• Coloris: noir• Couleur, RAL: 9005• Support mural d'angle inclus: Non• Lieu d'installation: plafond• Contenu de l'emballage: 1• Montage: Encastré, Plafond• Indice de protection: IP20• Température ambiante: de -25 jusqu'à 55 °C• Matériau: Matière plastique• Alimentation électrique: 30 V• Consommation propre: 0,7 W• Tension d'alimentation détails: Bus KNX• Avec couplage au bus: Oui• Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière• Hauteur de montage: 2,50 – 3,5 m• Hauteur de montage max.: 3,50 m• Hauteur de montage optimale: 2,8 m• Technique HF: 5,8 GHz• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines• Angle de détection: 360 °• Angle d'ouverture: 140 °• Protection au ras du mur: Oui• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui• Réglage électronique: Oui• Réglage mécanique: Non• Portée radiale: Ø 12 m (113 m²)• Portée tangentielle: Ø 12 m (113 m²)• Matériau de recouvrement: autocollant• Puissance d'émission: < 1 mW• Réglage crépusculaire: 10 – 1000 lx• Temporisation: 10 s – 1092 min• Fonction balisage: Oui• Fonction balisage temps: 1-255 min• Éclairage principal réglable: 0 - 100 %• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui• Réglage de l'éclairage permanent: Oui• Fonctions KNX: Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique• Mise en réseau possible: Oui• Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave• Mise en réseau via: Bus KNX• Courant nominal: 30 mA• KNX Medium: TP 256• KNX Secure: Non• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel
Réf. 082277
Désignation commande HF 360 KNX - encastré noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
