STEINEL Professional Rilevatore di presenza

HF 360
KNX - inc. nero V3

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 55 x 120 x 120 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote;Con telecomando: No;Variante: KNX - inc. nero;VPE1, EAN: 4007841082277;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni;colore: nero;Colore, RAL: 9005;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: Incassato, Soffitto;Grado di protezione: IP20;Temperatura ambiente: da -25 fino a 55 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 30 V;Consumo proprio: 0,7 W;Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus;Con accoppiamento bus: Sì;Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Sensore ottico;Altezza di montaggio: 2,50 – 3,5 m;Altezza di montaggio max.: 3,50 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Angolo di rilevamento: 360 °;Angolo di apertura: 140 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 12 m (113 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 12 m (113 m²);Materiale di copertura: adesivi;Potenza di trasmissione: < 1 mW;Regolazione crepuscolare: 10 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 1092 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 1-255 min;Luce principale regolabile: 0 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: Sì;Funzioni KNX: Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave;Collegamento in rete via: bus KNX;Corrente nominale: 30 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

Produttore Steinel
Art. n. 082277
Denominazione ordine HF 360 KNX - inc. nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
