STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

HF 360
KNX - inbouw zwart V3

Afmetingen (L x B x H): 55 x 120 x 120 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote;Met afstandsbediening: Nee;Variant: KNX - inbouw zwart;VPE1, EAN: 4007841082277;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen;kleur: zwart;Kleur, RAL: 9005;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Verpakkingsinhoud: 1;Montage: In de muur, Plafond;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van -25 tot 55 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 30 V;Eigen verbruik: 0,7 W;Voedingsspanning detail: KNX-bus;Met busaansluiting: Ja;Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Lichtsensor;Montagehoogte: 2,50 – 3,5 m;Montagehoogte max.: 3,50 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;HF-techniek: 5,8 GHz;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 140 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 12 m (113 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 12 m (113 m²);Afdekmateriaal: stickers;Zendvermogen: < 1 mW;Schemerinstelling: 10 – 1000 lx;Tijdinstelling: 10 sec. – 1092 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-255 min.;Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Ja;KNX-functies: Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master, Master/slave;Koppeling via: KNX-bus;Nominale stroom: 30 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Nee;Product categorie: Aanwezigheidsmelder
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Bestelaanduiding HF 360 KNX - inbouw zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
