**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**Dual US**

**COM1 - Deckeneinbau**

Ultraschall - Gang-Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 20 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,50 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 20 x 3 m (60 m²), Reichweite Tangential: 20 x 3 m (60 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 2000 W; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Einstellung via: Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 109 x 120 x 120 mm; Inklusive Fernbedienung

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 079598

**Bestellbezeichnung** Dual US COM1 - Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen