**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**Dual US**

**KNX - Deckeneinbau V3**

Ultraschall - Gang-Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich Gang 18 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,5 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 18 x 3 m (54 m²), Reichweite Tangential: 18 x 3 m (54 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 sec – 1092 min; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 109 x 120 x 120 mm; Inklusive Fernbedienung

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 079604

**Bestellbezeichnung** Dual US KNX - Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen