**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**DualTech**

**COM1 - Deckeneinbau**

Ultraschall und Passiv Infrarot - Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 520 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,50 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ultraschall: Ø 6 m (28 m²), Reichweite Radial: Ultraschall: Ø 10 m (79 m²), Reichweite Tangential: Ultraschall: Ø 10 m (79 m²), Reichweite Präsenz: Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²), Reichweite Radial: Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²), Reichweite Tangential: Passiv Infrarot: Ø 8 m (50 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 2000 W; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Einstellung via: Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 103 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 079574

**Bestellbezeichnung** DualTech COM1 - Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen