**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**Hallway**

**KNX - En saillie noir V3.5**

Dimensions (L x W x H): 62 x 123 x 123 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Bluetooth; With remote control: Non; Version: KNX - En saillie noir; PU1, EAN: 4007841082062; Type: Détecteur de présence; Application, place: Intérieur; Application, room: Intérieur, couloir / allée; Colour: noir; Colour, RAL: 9005; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: En saillie; IP-rating: IP20; Ambient temperature: de -25 jusqu'à 50 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 30 V; Power consumption: 0,7 W; Power supply, detail: Bus KNX; With bus coupling: Oui; Technology, sensors: Hyper fréquence, Détecteur de lumière; Mounting height: 2 – 4 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; HF-system: 5,8 GHz; Detection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 140 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Non; Electronic scalability: Oui; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: 25 x 3 m (75 m²); Reach, tangential: 25 x 3 m (75 m²); Transmitter power: < 1 mW; Time setting: 10 s – 1092 min; Basic light level function: Oui; Main light adjustable: 0 - 100 %; Twilight setting TEACH: Oui; KNX functions: Confort, Pyroanalyse individuelle, Fonction balisage, Sortie CVC, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Fonction logique, Sortie humidité de l'air, Sortie température; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître, Maître/esclave; Interconnection via: Bus KNX; Rated current: 30 mA; Product category: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 082062

**Désignation commande** Hallway KNX - En saillie noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel