**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**Hallway**

**KNX - Unterputz schwarz V3.5**

Hochfrequenz - Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Behaglichkeit, Einzelpyroauswertung, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Logikgatter, Luftfeuchte-Ausgang, Temperatur-Ausgang, Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bluetooth; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 67 x 103 x 103 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 082079

**Bestellbezeichnung** Hallway KNX - Unterputz schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen