**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**HF 360-2**

**KNX - Deckeneinbau**

Hochfrequenz, Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 10 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Behaglichkeit, Dämmerungsschalter, Einzelpyroauswertung, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellung via: ETS-Software, Bluetooth, Bus; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 079437

**Bestellbezeichnung** HF 360-2 KNX - Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen