**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**True Presence**

**KNX - Unterputz schwarz V3.0**

Hochfrequenz, Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 12,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 30 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Lichtausgang 4x, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellung via: ETS-Software, Bluetooth, Bus; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 32 x 103 x 103 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 068516

**Bestellbezeichnung** True Presence KNX - Unterputz schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen