**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**True Presence**

**KNX - inbouw zwart V3.0**

Dimensions (L x W x H): 32 x 103 x 103 mm; With motion detector: Ja; Manufacturer's Warranty: 5 jaar; Settings via: ETS-software, Bluetooth, Bus; With remote control: Nee; Version: KNX - inbouw zwart; PU1, EAN: 4007841068516; Type: Aanwezigheidsmelder; Application, place: Binnen; Application, room: klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen; Colour: zwart; Colour, RAL: 9005; Includes corner wall mount: Nee; Installation site: plafond; Installation: In de muur, Plafond; IP-rating: IP20; Ambient temperature: van 0 tot 40 °C; Materiaal: kunststof; With bus coupling: Ja; Technology, sensors: Hoogfrequente straling; Mounting height: 2,00 – 12,00 m; Mounting height max.: 12,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; HF-system: 7,2 GHz; Detection: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 160 °; Sneak-by guard: Ja; Capability of masking out individual segments: Nee; Electronic scalability: Ja; Mechanical scalability: Nee; Reach, radial: Ø 15 m (177 m²); Reach, tangential: Ø 15 m (177 m²); Reach, presence: Ø 15 m (177 m²); True Presence reach: Ø 9 m (64 m²); Transmitter power: < 1 mW; Time setting: 30 sec. – 1092 min; Main light adjustable: 0 - 100 %; Twilight setting TEACH: Nee; Constant-lighting control: Ja; KNX functions: basislichtfunctie, HVAC-uitgang, Lichtuitgang 4x, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, Logische poort; Interconnection: Ja; Type of interconnection: Master/master, Master/slave; Interconnection via: KNX-bus; Product category: Aanwezigheidsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 068516

**Bestelaanduiding** True Presence KNX - inbouw zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen