**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**HF 360**

**DALI-2 APC - Deckeneinbau**

Hochfrequenz - Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,50 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 230 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 2000 W; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 60 %, 1-60 Min., ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Broadcast 2x12 EVG´s; Vernetzung: Ja; Einstellung via: Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 112 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 079529

**Bestellbezeichnung** HF 360 DALI-2 APC - Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen