**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**HF 360**

**KNX - plafondinbouw V3**

Afmetingen (L x B x H): 94 x 120 x 120 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote; Met afstandsbediening: Nee; Variant: KNX - plafondinbouw; VPE1, EAN: 4007841079536; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Plafondinbouw, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: -25 – 55 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 30 V; Eigen verbruik: 0,7 W; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: Schemerschakelaar, Hoogfrequente straling; Montagehoogte: 2,50 – 3,5 m; Montagehoogte max.: 3,50 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 140 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 12 m (113 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 12 m (113 m²); Afdekmateriaal: stickers; Zendvermogen: < 1 mW; Schemerinstelling: 10 – 1000 lx; Tijdinstelling: 0 sec. – 1092 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: 1-255 min.; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 30 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 079536

**Bestelaanduiding** HF 360 KNX - plafondinbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen