**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**IR Quattro 8m**

**COM1 - plafondinbouw**

Afmetingen (L x B x H): 113 x 120 x 120 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote; Met afstandsbediening: Nee; Variant: COM1 - plafondinbouw; VPE1, EAN: 4007841079345; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Plafondinbouw, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van 0 tot 40 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 230 V / 50 – 60 Hz; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2,50 – 8,00 m; Montagehoogte max.: 8,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 100 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Ja; Reikwijdte radiaal: 5 x 5 m (25 m²); Reikwijdte tangentiaal: 7 x 7 m (49 m²); Reikwijdte aanwezigheid: 4 x 4 m (16 m²); schakelzones: 1760 schakelzones; Functies: Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF; Schemerinstelling: 10 – 1000 lx; Tijdinstelling: 30 sec. – 30 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: Kabel; Koppeling, aantal: max. 10 sensoren; Product categorie: Aanwezigheidsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 079345

**Bestelaanduiding** IR Quattro 8m COM1 - plafondinbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen