**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**IR Quattro 8m**

**DALI-2 APC - incasso a soffitto**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 113 x 120 x 120 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: DALI-2 APC - incasso a soffitto; VPE1, EAN: 4007841079352; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: ufficio singolo, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9010; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incasso a soffitto, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da 0 fino a 40 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 230 V / 50 – 60 Hz; Steuerausgang, Dali: broadcast 2x12 ballast elettronici; Con accoppiamento bus: Sì; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,50 – 8,00 m; Altezza di montaggio max.: 8,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 100 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: Sì; Raggio d'azione radiale: 5 x 5 m (25 m²); Raggio d'azione tangenziale: 7 x 7 m (49 m²); Raggio d'azione presenza: 4 x 4 m (16 m²); Zone d'intervento: 1760 zone di commutazione; Funzioni: Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce constante ON-OFF; Regolazione crepuscolare: 10 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 30 sec – 30 min; Funzione luce di base: Sì; Funzione luce di base tempo: 1-60 min, tutta la notte; Luce principale regolabile: 50 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: Sì; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: Cavo; Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 079352

**Denominazione ordine** IR Quattro 8m DALI-2 APC - incasso a soffitto

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione