**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro HD 24m**

**DALI-2 APC - Deckeneinbau**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 4800 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Radial: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Tangential: 20 x 20 m (400 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 230 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 50 %, 1-60 Min., ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Broadcast 2x12 EVG´s; Vernetzung: Ja; Einstellung via: Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 108 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 079376

**Bestellbezeichnung** IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen