**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**True Presence**

**KNX - incasso a soffitto bianco V3.0**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 89 x 103 x 103 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Software ETS, Bluetooth, Bus; Con telecomando: No; Variante: KNX - incasso a soffitto bianco; VPE1, EAN: 4007841079451; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: aula, auditorium, ufficio singolo, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di hotel, camere assistite, camere di servizio, aree di soggiorno, sale pranzo / mense, spogliatoi, cucinette, palestra, reception / hall, WC / docce, magazzino, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incasso a soffitto, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da 0 fino a 40 °C; Materiale: Plastica; Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus; Con accoppiamento bus: Sì; Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria; Altezza di montaggio: 2,00 – 12,00 m; Altezza di montaggio max.: 12,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; Tecnica ad alta frequenza: 7,2 GHz; Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 160 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 15 m (177 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 15 m (177 m²); Raggio d'azione presenza: Ø 15 m (177 m²); Raggio d'azione True Presence: Ø 9 m (64 m²); Potenza di trasmissione: < 1 mW; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 30 sec – 1092 min; Funzione luce di base: Sì; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: Sì; Funzioni KNX: Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Porta logica; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave; Collegamento in rete via: bus KNX; Corrente nominale: 30 mA; Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 079451

**Denominazione ordine** True Presence KNX - incasso a soffitto bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione