**STEINEL Professional Sensor-Innenleuchte**

**RS 10 S**

Sensor-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Glas opal/Aluminium IP44, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; Ø 1 - 8 m Reichweite elektronisch einstellbar; Abschottung der Reichweite durch beiliegende Abdeckbleche möglich; geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung der Leuchte über Potis; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Nachlaufzeit und Schwellwert, Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; <br>Abmessungen (Ø x H): 280 x 110 mm; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Leistung: 60 W; HF-Sensor: 5,8 GHz; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: -20 – 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 730512

**Bestellbezeichnung** RS 10 S

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen