**STEINEL Professional Sensor-LED-Außenleuchte**

**DL Vario Quattro PRO S**

**neutralweiß silber**

Sensor-LED-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Deckenleuchte aus Kunststoff IP54, 4000 K, 360° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: 6 x 6 m (36 m²), Reichweite Tangential: 16 x 16 m (256 m²), Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 6,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung der Leuchte über Potis; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Nachlaufzeit und Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, 4 h, Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Abmessungen (Ø x H): 310 x 69 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 14 W; Lichtstrom: 1430 lm; Farbtemperatur: 4000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Mechanische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 30 Min.; optionales Grundlicht 10/30 Min., ganze Nacht, 10 %; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP54; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: -20 – 35 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 035495

**Bestellbezeichnung** DL Vario Quattro PRO S neutralweiß silber

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen