**STEINEL Professional Sensor-LED-Außenleuchte**

**GL 85 SC 600**

**mit Bewegungsmelder**

Sensor-LED-Außenleuchte als Standleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, Innenliegender 160° iHF-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (35 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (35 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; ; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, Bewegungssensor, Nachbargruppenfunktion, Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Art der Vernetzung: Master/Slave; inkl. Hausnummernbogen, Abmessungen (L x B x H): 136 x 146 x 600 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9 W; Lichtstrom: 655 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B50; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; optionales Grundlicht 10s-60 Min. Helligkeitsgesteuert AUS, 0 %; Hauptlicht einstellbar: 0 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: -20 – 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 078669

**Bestellbezeichnung** GL 85 SC 600 mit Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen