**STEINEL Professional LED-Außenleuchte ohne Sensor**

**GL 85 C 900**

**ohne Bewegungsmelder**

LED-Außenleuchte ohne Sensor als Standleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Bewegungssensor, Nachbargruppenfunktion, Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Art der Vernetzung: Master/Slave; Abmessungen (L x B x H): 136 x 146 x 900 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9 W; Lichtstrom: 719 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B50; Hauptlicht einstellbar: 0 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 078676

**Bestellbezeichnung** GL 85 C 900 ohne Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen