**STEINEL Professional Sensor-LED-Außenleuchte**

**L 825 SC**

**anthrazit**

Sensor-LED-Außenleuchte als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, Innenliegender 160° iHF-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (35 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (35 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, 4 h, Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF, Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Art der Vernetzung: Master/Master; inkl. Hausnummernbogen, Abmessungen (L x B x H): 157 x 331 x 95 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,7 W; Lichtstrom: 707 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: Active & Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; optionales Grundlicht 10-30 Min., ganze Nacht, 10 %; Hauptlicht einstellbar: 50 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: -20 – 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 059903

**Bestellbezeichnung** L 825 SC anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen