**STEINEL Professional Sensor-LED-Außenleuchte**

**L 845 SC**

**mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

Sensor-LED-Außenleuchte als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, Innenliegender 160° iHF-Sensor; geeignet für Montagehöhe 1,8 – 2,50 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Nachlaufzeit und Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Slave; Abmessungen (L x B x H): 134 x 134 x 87 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9 W; Lichtstrom: 655 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B50; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 sec – 15 min; optionales Grundlicht 10s-60 Min. Helligkeitsgesteuert AUS, 0 %; Hauptlicht einstellbar: 0 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 078645

**Bestellbezeichnung** L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen