**STEINEL Professional LED-Strahler ohne Sensor**

**XLED PRO 240**

**weiß V2**

LED-Strahler ohne Sensor aus Kunststoff opal/HCMC IP44, 3000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Abmessungen (L x B x H): 161 x 180 x 199 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 19,3 W; Lichtstrom: 2124 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 068103

**Bestellbezeichnung** XLED PRO 240 weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen