**STEINEL Professional LED-Strahler ohne Sensor**

**XLED PRO ONE Max**

**ohne Bewegungsmelder - anthrazit**

LED-Strahler ohne Sensor zur Wand- und Deckenmontage aus Glas transparent/Aluminium IP44, 3000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Relais Ausgang, Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Slave; Abmessungen (L x B x H): 202 x 259 x 226 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 49,4 W; Lichtstrom: 6093 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 069520

**Bestellbezeichnung** XLED PRO ONE Max ohne Bewegungsmelder - anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen