**STEINEL Professional Luminaire intérieur à détection**

**RS 10 S**

Dimensions (Ø x H): 280 x 110 mm; Avec source: Non; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Potentiomètres; Avec télécommande: Non; UC1, Code EAN: 4007841730512; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, Intérieur; Coloris: blanc; Lieu d'installation: mur, plafond; Montage: Mur, Plafond, En saillie; Résistance aux chocs: IK03; Indice de protection: IP44; Classe: II; Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C; Matériau du boîtier: Aluminium; Matériau du cache: Verre opale; Alimentation électrique: 230 – 240 V / 50 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 800 W; Consommation propre: 1,1 W; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Technique HF: 5,8 GHz; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 8 m (50 m²); Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²); Interrupteur crépusculaire: Oui; Puissance d'émission: < 1 mW; Ampoule: Lampe d'usage général; Culot: E27; Allumage en douceur: Non; Éclairage permanent: commutable; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 5 s – 15 min; Fonction balisage: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître; Mise en réseau via: Câble; Puissance: 60 W; Angle d'ouverture: 160 °; Indice de protection, plafond: IP44; Angle de détection: 360 °; Catègorie de produits: Luminaire intérieur à détection

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 730512

**Désignation commande** RS 10 S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel