**STEINEL Professional Sensor binnenlamp**

**RS 10 S**

Afmetingen (Ø x H): 280 x 110 mm; Met lampjes: Nee; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Potentiometers; Met afstandsbediening: Nee; VPE1, EAN: 4007841730512; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, Binnen; kleur: wit; Montageplaats: wand, plafond; Montage: Wand, Plafond, Op de muur; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP44; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: -20 – 40 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: Opaalglas; Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 800 W; Eigen verbruik: 1,1 W; Montagehoogte max.: 4,00 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²); Schemerschakelaar: Ja; Zendvermogen: < 1 mW; Type lichtbron: lamp voor universeel gebruik; Sokkel: E27; Soft-lightstartfunctie: Nee; Permanente verlichting: inschakelbaar; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min; basislichtfunctie: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Kabel; Vermogen: 60 W; Openingshoek: 160 °; Bescherming, plafond: IP44; Registratiehoek: 360 °

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 730512

**Bestelaanduiding** RS 10 S

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen