**STEINEL Professional Lampada da esterno con sensore**

**DL Vario Quattro PRO S**

**Bianco caldo bianco**

Dimensions (Ø x H): 310 x 69 mm; With lamp: Sì, sistema LED STEINEL; Manufacturer's Warranty: 5 anni; Settings via: Potenziometri; With remote control: No; Version: Bianco caldo bianco; PU1, EAN: 4007841068202; Application, place: Esterno; Application, room: corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, Interni; Colour: bianco; Installation site: soffitto; Impact resistance: IK07; IP-rating: IP54; Protection class: II; Ambient temperature: da -20 fino a 35 °C; Housing material: Plastica; Cover material: Plastica strutturata; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Output: 14 W; Switching output 1, resistive: 500 W; Fluorescent lamps, electronic ballast: 500 W; Fluorescent lamps, uncorrected: 500 VA; Fluorescent lamps, series-corrected: 500 VA; Fluorescent lamps, parallel-corrected: 500 VA; Switching output 1, low-voltage halogen lamps: 500 VA; LED lamps < 2 W: 16 W; LED lamps > 2 W < 8 W: 64 W; LED lamps > 8 W: 64 W; Capacitive load in μF: 88 µF; Power consumption: 0,5 W; Mounting height max.: 6,00 m; Sneak-by guard: Sì; Capability of masking out individual segments: No; Electronic scalability: No; Mechanical scalability: Sì; Reach, detail: Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 8 m in 4 direzioni (in step di 90°); Reach, radial: 4 x 4 m (16 m²); Reach, tangential: 16 x 16 m (256 m²); Photo-cell controller: Sì; Luminous flux total product: 1430 lm; Measured luminos flux (360°): 1430 lm; Total product efficiency: 102 lm/W; Colour temperature: 3000 K; Colour variation LED: SDCM3; Lamp: LED non sostituibile; LED life expectancy (max. °C): 50000 ore; Service life LED L70B50 (25°): > 60000; Base: senza; LED cooling system: Passive Thermo Control; Soft light start: Sì; Continuous light: commutabile, 4 ore; Twilight setting: 2 – 1000 lx; Time setting: 5 sec – 30 min; Basic light level function: Sì; Basic light level function time: 10/30 min, tutta la notte; Twilight setting TEACH: No; Interconnection: Sì; Basic light level function in per cent: 10 %; Basic light level function percentage, from: 10 %; Interconnection via: Cavo; Colour Rendering Index CRI: = 82; Optimum mounting height: 2,8 m; Detection angle: 360 °; Product category: Lampada da esterno con sensore

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 068202

**Denominazione ordine** DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione