**STEINEL Professional Sensor buitenlamp**

**DL Vario Quattro PRO S**

**warm wit wit**

Afmetingen (Ø x H): 310 x 69 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Potentiometers; Met afstandsbediening: Nee; Variant: warm wit wit; VPE1, EAN: 4007841068202; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, Buiten, entree, tuin & oprit, Binnen; kleur: wit; Montageplaats: plafond; Slagvastheid: IK07; Bescherming: IP54; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: -20 – 35 °C; Materiaal van de behuizing: kunststof; Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Vermogen: 14 W; Schakeluitgang 1, ohms: 500 W; TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 500 W; TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA; TL-lampen, seriegecompenseerd: 500 VA; TL-lampen parallel gecompenseerd: 500 VA; Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 500 VA; Led-lampen < 2 W: 16 W; Led-lampen > 2 W < 8 W: 64 W; Led-lampen > 8 W: 64 W; Capacitieve belasting in μF: 88 µF; Eigen verbruik: 0,5 W; Montagehoogte max.: 6,00 m; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Ja; Reikwijdte detail: Reikwijdte van 2 - 8 m in 4 richtingen (elk 90°) instelbaar; Reikwijdte radiaal: 4 x 4 m (16 m²); Reikwijdte tangentiaal: 16 x 16 m (256 m²); Schemerschakelaar: Ja; Lichtstroom totaal product: 1430 lm; gemeten Lichtstroom (360°): 1430 lm; Totale efficiëntie van het product: 102 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Levensduur led (max. °C): 50000 uur; Levensduur led L70B50 (25°): > 60000; Sokkel: zonder; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Soft-lightstartfunctie: Ja; Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 30 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: 10/30 min., hele nacht; Schemerinstelling Teach: Nee; Koppeling: Ja; Basislichtfunctie in procenten: 10 %; Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %; Koppeling via: Kabel; Index kleurweergave CRI: = 82; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 068202

**Bestelaanduiding** DL Vario Quattro PRO S warm wit wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen