**STEINEL Professional Lampada da esterno LED senza sensore**

**GL 85 C 600**

**senza rilevatore di movimento**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 136 x 146 x 600 mm; Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh; Con telecomando: No; Variante: senza rilevatore di movimento; VPE1, EAN: 4007841078652; Applicazione, luogo: Esterno; Applicazione, locale: Esterno, giardino; incl. foglio con numero civico: No; Luogo di montaggio: Montaggio a pavimento; Resistenza agli urti: IK03; Grado di protezione: IP44; Classe di protezione: I; Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C; Materiale dell'involucro: Alluminio; Materiale della copertura: Plastica opalina; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Potenza: 9 W; Interruttori crepuscolari: Sì; Flusso luminoso prodotto totale: 719 lm; Flusso luminoso masurato (360°): 719 lm; Efficienza totale del prodotto: 79,9 lm/W; Temperatura di colore: 3000 K; Scostamento cromatico LED: SDCM3; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000; Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B50; Zoccolo: senza; Accensione graduale della luce: Sì; Funzioni: Funzione di gruppo vicino, Sensore di movimento; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh; Indice di resa cromatica CRI: = 82; Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED senza sensore

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 078652

**Denominazione ordine** GL 85 C 600 senza rilevatore di movimento

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione