**STEINEL Professional Luminaire extérieur LED à détection**

**GL 85 SC 600**

**avec détecteur de mouvement**

Dimensions (L x l x H): 136 x 146 x 600 mm; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Application, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh; Avec télécommande: Non; Variante: avec détecteur de mouvement; UC1, Code EAN: 4007841078669; Emplacement: Extérieur; Emplacement, pièce: extérieur, jardin; Plaquette numéros de maison autocollants incluse: Non; Lieu d'installation: Version sur pied; Résistance aux chocs: IK03; Indice de protection: IP44; Classe: I; Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C; Matériau du boîtier: Aluminium; Matériau du cache: Matière plastique opale; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Puissance: 9 W; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Protection au ras du mur: Non; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Détails portée: zone de détection réglable sur 3 axes; Portée radiale: r = 5 m (35 m²); Portée tangentielle: r = 5 m (35 m²); Interrupteur crépusculaire: Oui; Flux lumineux total du produit: 655 lm; Flux lumineux mesure (360°): 655 lm; Efficacité totale du produit: 72,7 lm/W; Température de couleur: 3000 K; Écart de couleur LED: SDCM3; Ampoule: LED non interchangeable; Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000; Diminution du flux lumineux selon LM80: L70B50; Culot: sans; Allumage en douceur: Oui; Éclairage permanent: commutable; Fonctions: Détecteur de mouvement, Fonction de groupe voisin; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 5 s – 60 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 10s-60 min, Contrôlé par la luminosité, ARRÊT; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Fonction balisage en pourcentage: 0 – 100 %; Fonction balisage en pourcentage, de: 0 %; Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 100 %; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh; Indice de rendu des couleurs IRC: = 82; Angle de détection: 160 °; Catègorie de produits: Luminaire extérieur LED à détection

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 078669

**Désignation commande** GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

Livrer, monter et régler pour être opérationnel