**STEINEL Professional LED-buitenlamp zonder sensor**

**GL 85 C 900**

**zonder bewegingsmelder**

Afmetingen (L x B x H): 136 x 146 x 900 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh; Met afstandsbediening: Nee; Variant: zonder bewegingsmelder; VPE1, EAN: 4007841078676; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, tuin; Incl. stickervel met huisnummers: Nee; Montageplaats: Staand; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP44; Beschermingsklasse: I; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Vermogen: 9 W; Schemerschakelaar: Ja; Lichtstroom totaal product: 719 lm; gemeten Lichtstroom (360°): 719 lm; Totale efficiëntie van het product: 79,9 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Levensduur led L70B50 (25°): > 60000; Lichtstroomafname volgens LM80: L70B50; Sokkel: zonder; Soft-lightstartfunctie: Ja; Functies: Bewegingssensor, Buurgroepfunctie; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Index kleurweergave CRI: = 82; Product categorie: LED-buitenlamp zonder sensor

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 078676

**Bestelaanduiding** GL 85 C 900 zonder bewegingsmelder

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen