**STEINEL Professional Sensor-LED-buitenlamp**

**L 825 SC**

**antraciet**

Afmetingen (L x B x H): 157 x 331 x 95 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Met afstandsbediening: Nee; Variant: antraciet; VPE1, EAN: 4007841059903; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit; kleur: antraciet; Incl. stickervel met huisnummers: Nee; Montageplaats: wand; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP44; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Vermogen: 9,7 W; Montagehoogte max.: 2,50 m; Slavemodus instelbaar: Nee; Onderkruipbescherming: Nee; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte detail: instelbaar registratiebereik op 2 assen; Reikwijdte radiaal: r = 5 m (35 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 5 m (35 m²); Schemerschakelaar: Ja; Zendreikwijdte: 30 m; Zendvermogen: < 1 mW; Lichtstroom totaal product: 707 lm; gemeten Lichtstroom (360°): 707 lm; Totale efficiëntie van het product: 73 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Levensduur led L70B50 (25°): > 60000; Sokkel: zonder; Led-koelsysteem: Active & Passive Thermo Control; Soft-lightstartfunctie: Ja; Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h; Functies: Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: 10-30 min., hele nacht; Hoofdlicht instelbaar: 50 - 100 %; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master; Basislichtfunctie in procenten: 10 – 50 %; Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %; Basislichtfunctie procent, tot: 50 %; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Index kleurweergave CRI: = 82; Optimale montagehoogte: 2 m; Registratiehoek: 160 °; Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 059903

**Bestelaanduiding** L 825 SC antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen