**STEINEL Professional Lampada da esterno LED senza sensore**

**L 845 C**

**senza rilevatore di movimento, con Bluetooth**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 134 x 134 x 87 mm; Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh; Con telecomando: No; Variante: senza rilevatore di movimento, con Bluetooth; VPE1, EAN: 4007841078638; Applicazione, luogo: Esterno; Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai; incl. foglio con numero civico: No; Luogo di montaggio: Parete; Resistenza agli urti: IK03; Grado di protezione: IP44; Classe di protezione: I; Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C; Materiale dell'involucro: Alluminio; Materiale della copertura: Plastica opalina; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Potenza: 9 W; Altezza di montaggio max.: 2,50 m; Interruttori crepuscolari: Sì; Flusso luminoso prodotto totale: 719 lm; Flusso luminoso masurato (360°): 719 lm; Efficienza totale del prodotto: 79,9 lm/W; Temperatura di colore: 3000 K; Scostamento cromatico LED: SDCM3; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000; Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B50; Zoccolo: senza; Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control; Accensione graduale della luce: Sì; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh; Indice di resa cromatica CRI: = 82; Altezza di montaggio ottimale: 2 m; Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED senza sensore

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 078638

**Denominazione ordine** L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione