**STEINEL Professional Luminaire intérieure LED sans détecteur**

**RS PRO 5100 C**

**sans détecteur de mouvement**

Dimensions (L x l x H): 1370 x 87 x 58 mm; Avec détecteur de mouvement: Non; Garantie du fabricant: 5 ans; Variante: sans détecteur de mouvement; UC1, Code EAN: 4007841079178; Coloris: gris; Lieu d'installation: mur, plafond; Montage: Mur, Plafond, En saillie; Résistance aux chocs: IK07; Indice de protection: IP65; Classe: II; Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C; Matériau du boîtier: Matière plastique; Matériau du cache: Matière plastique structurée; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Consommation propre: 0,45 W; Cadrage électronique: Oui; Flux lumineux total du produit: 4250 lm; Efficacité totale du produit: 137 lm/W; Température de couleur: 4000 K; Ampoule: LED non interchangeable; Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 1-60 min; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh; Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 100.000 h; Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): 68.000 h; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): >60.000 h; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): >60.000 h; Fusible B10: 41; Fusible B16: 65; Fusible C10: 67; Fusible C16: 108; Puissance: 31 W; Indice de rendu des couleurs IRC: = 82; Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471: RG1; Courant à l'enclenchement, maximum: 14,8 A; Catègorie de produits: Luminaire intérieure LED sans détecteur

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 079178

**Désignation commande** RS PRO 5100 C sans détecteur de mouvement

Livrer, monter et régler pour être opérationnel