**STEINEL Professional Lampada da interno LED senza sensore**

**RS PRO 5100 C**

**senza rilevatore di movimento**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 1370 x 87 x 58 mm; Con rilevatore di movimento: No; Garanzia del produttore: 5 anni; Variante: senza rilevatore di movimento; VPE1, EAN: 4007841079178; colore: grigio; Luogo di montaggio: Parete, soffitto; Montaggio: Parete, Soffitto, In superficie; Resistenza agli urti: IK07; Grado di protezione: IP65; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C; Materiale dell'involucro: Plastica; Materiale della copertura: Plastica strutturata; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Consumo proprio: 0,45 W; Scalabilità elettronica: Sì; Flusso luminoso prodotto totale: 4250 lm; Efficienza totale del prodotto: 137 lm/W; Temperatura di colore: 4000 K; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control; Funzione luce di base: Sì; Funzione luce di base tempo: 1-60 min; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh; Durata del LED secondo IEC-62717 (L70): 100.000 h; Durata del LED secondo IEC-62717 (L80): 68.000 h; Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70): >60.000 h; Durata del LED secondo IES TM-21 (L80): >60.000 h; Protezione con fusibile B10: 41; Protezione con fusibile B16: 65; Protezione con fusibile C10: 67; Protezione con fusibile C16: 108; Potenza: 31 W; Indice di resa cromatica CRI: = 82; Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471: RG1; Corrente di accensione, massima: 14,8 A; Categoria die prodotto: Lampada da interno LED senza sensore

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 079178

**Denominazione ordine** RS PRO 5100 C senza rilevatore di movimento

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione