**STEINEL Professional Lampada a sensore per interno LED**

**RS PRO 5150 SC EM**

**Luce d'emergenza**

Dimensions (L x W x H): 1500 x 87 x 58 mm; With motion detector: Sì; Manufacturer's Warranty: 5 anni; With remote control: Sì; Version: Luce d'emergenza; PU1, EAN: 4007841058715; Colour: grigio; Installation site: Parete, soffitto; Installation: Soffitto; Impact resistance: IK07; IP-rating: IP65; Protection class: II; Ambient temperature: da -20 fino a 40 °C; Housing material: Plastica; Cover material: Plastica strutturata; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Power consumption: 0,45 W; Mounting height max.: 4,00 m; Detection: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Electronic scalability: Sì; Mechanical scalability: No; Reach, radial: Ø 10 m (79 m²); Reach, tangential: Ø 10 m (79 m²); Luminous flux total product: 5940 lm; Colour temperature: 4000 K; Lamp: LED non sostituibile; Functions: Comunicazione criptata, Funzione di gruppo vicino, Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Connessione a sistemi di batterie centrali, Sensore di movimento, Sensore di luce, Luce di orientamento, Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 5 sec – 60 min; Basic light level function: Sì; Basic light level function time: 1-60 min; Main light adjustable: 0 - 100 %; Interconnection: Sì; Interconnection via: Bluetooth Mesh; Lifetime LED according to IEC-62717 (L70): 100.000 h; Lifetime LED according to IEC-62717 (L80): 68.000 h; Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70): > 60.000 h; Lifetime LED according to IES TM-21 (L80): > 60.000 h; Fuse protection B10: 41; Fuse protection B16: 65; Fuse protection C10: 67; Fuse protection C16: 108; Basic light level function in per cent: 0 – 100 %; Output: 42 W; Luminous flux, emergency light: 706 lm; Photobiological safety in accordance with EN 62471: RG1; Starting current, maximum: 14,8 A; Angle of aperture: 160 °; Detection angle: 360 °; Product category: Lampada a sensore per interno LED

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 058715

**Denominazione ordine** RS PRO 5150 SC EM Luce d'emergenza

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione