**STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp**

**RS PRO P3 S**

**neutraal wit**

Afmetingen (Ø x H): 400 x 142 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Variant: neutraal wit; VPE1, EAN: 4007841056117; kleur: wit; Montageplaats: wand, plafond; Montage: Plafond; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP54; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: -10 – 40 °C; Materiaal van de behuizing: kunststof; Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Montagehoogte max.: 4,00 m; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²); Lichtstroom totaal product: 2188 lm; Totale efficiëntie van het product: 119 lm/W; Kleurtemperatuur: 4000 K; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Sokkel: zonder; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Soft-lightstartfunctie: Ja; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: 10/30 min., hele nacht; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Koppeling: Ja; Koppeling via: Kabel; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 100.000 h; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80): 74.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): >60.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80): >60.000 h; Zekering B10: 54; Zekering B16: 87; Zekering C10: 90; Zekering C16: 145; Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 800 VA; Led-lampen > 8 W: 250 W; Capacitieve belasting in μF: 88 µF; Basislichtfunctie in procenten: 10 %; Vermogen: 18,4 W; Index kleurweergave CRI: = 82; Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG1; Inschakelstroom, maximaal: 13 A; Bescherming, plafond: IP54; Registratiehoek: 360 °

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 056117

**Bestelaanduiding** RS PRO P3 S neutraal wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen