**STEINEL Professional Sensor binnenlamp**

**RS PRO R20 plus SC**

**neutraal wit**

Afmetingen (Ø x H): 350 x 55 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bluetooth; Met afstandsbediening: Nee; Variant: neutraal wit; VPE1, EAN: 4007841067724; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, Binnen; kleur: wit; Incl. stickervel met huisnummers: Nee; Montageplaats: wand, plafond; Montage: Wand, Plafond, Op de muur; Slagvastheid: IK07; Bescherming: IP40; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: kunststof; Materiaal van de afdekking: PC opaal; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Eigen verbruik: 0,3 W; Montagehoogte max.: 4,00 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Slavemodus instelbaar: Ja; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 10 m (79 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 10 m (79 m²); Schemerschakelaar: Ja; Zendvermogen: < 1 mW; Lichtstroom totaal product: 1976 lm; Totale efficiëntie van het product: 125 lm/W; Kleurtemperatuur: 4000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Sokkel: zonder; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Soft-lightstartfunctie: Ja; Permanente verlichting: inschakelbaar; Functies: Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Achtergrondverlichting, Oriëntatielicht, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Gecodeerde communicatie, Bewegingssensor, Lichtsensor; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie detail: LED Backlight; Basislichtfunctie tijd: 1-60 min.; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 100000; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80): 74000; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): 70000; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80): 70000; Zekering B10: 46; Zekering B16: 74; Zekering C10: 77; Zekering C16: 122; Basislichtfunctie in procenten: 0 – 100 %; Vermogen: 15,86 W; Index kleurweergave CRI: = 82; Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG1; Inschakelstroom, maximaal: 13 A; Openingshoek: 160 °; Bescherming, plafond: IP40; Registratiehoek: 360 °; Product categorie: Sensor binnenlamp

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 067724

**Bestelaanduiding** RS PRO R20 plus SC neutraal wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen