**STEINEL Professional Sensor-LED-buitenspot**

**XLED PRO 240 S**

**warm wit zwart V2**

Afmetingen (L x B x H): 161 x 180 x 223 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Potentiometers; Variant: warm wit zwart; VPE1, EAN: 4007841068110; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand, hoek; Montage: Wand, hoek, Op de muur; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP44; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: HCMC; Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Montagehoogte max.: 6,00 m; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: r = 3 m (19 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 12 m (302 m²); Schemerschakelaar: Ja; Afdekmateriaal: afdekplaatjes; Lichtstroom totaal product: 2124 lm; gemeten Lichtstroom (360°): 2124 lm; Totale efficiëntie van het product: 110 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Levensduur led L70B50 (25°): > 60000; Led-koelsysteem: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Soft-lightstartfunctie: Nee; Permanente verlichting: inschakelbaar; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 10 sec. – 15 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Koppeling: Ja; Koppeling via: Kabel; Koppeling, aantal: max. 10 spots; Vermogen: 19,3 W; Index kleurweergave CRI: = 82; Optimale montagehoogte: 2 m; Registratiehoek: 240 °; Product categorie: Sensor-LED-buitenspot; Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 068110

**Bestelaanduiding** XLED PRO 240 S warm wit zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen