**STEINEL Professional Projecteur LED sans détecteur**

**XLED PRO 240**

**blanc V2**

Dimensions (L x l x H): 161 x 180 x 199 mm; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Avec détecteur de mouvement: Non; Garantie du fabricant: 5 ans; Variante: blanc; UC1, Code EAN: 4007841068103; Emplacement: Extérieur; Emplacement, pièce: extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: mur, angle; Montage: Mur, angle, En saillie; Résistance aux chocs: IK03; Indice de protection: IP44; Classe: II; Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C; Matériau du boîtier: HCMC; Matériau du cache: Matière plastique opale; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Flux lumineux total du produit: 2124 lm; Flux lumineux mesure (360°): 2124 lm; Efficacité totale du produit: 110 lm/W; Température de couleur: 3000 K; Écart de couleur LED: SDCM3; Ampoule: LED non interchangeable; Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000; Système de refroidissement des LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Allumage en douceur: Non; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Mise en réseau possible: Non; Puissance: 19,3 W; Indice de rendu des couleurs IRC: = 82; Catègorie de produits: Projecteur LED sans détecteur; Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 068103

**Désignation commande** XLED PRO 240 blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel